**Ведомость объемов работ**

**Капитальный ремонт двух выгребных ям жилого дома**

**по адресу: г. Пустошка, пер. Южный, д.6, Пустошкинского района, Псковской области.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ по устранению дефектов** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | Ручная разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов грунт III-IV группы с креплением | куб.метр | 2 |
| 2 | Подстилающий слой из песка (вручную) | куб.метр | 2 |
| 3 | Механизированная разработка грунта экскаваторами. В стесненных условиях застроенной части городов. | куб.метр | 24 |
| 4 | Замена грунта промоченного стоками | куб.метр | 24 |
| 5 | Восстановление отмостки дома из литого асфальта | кв.метр | 6 |
| 6 | Демонтаж чугунных люков (крышки и корпуса) | люк | 2 |
| 7 | Разборка монолитных перекрытий бетонных люфт-клозета | куб.метр | 1,014 |
| 8 | Разборка кирпичной кладки камер вручную без очистки кирпича (методом обрушения) | куб.метр | 6,08 |
| 9 | Устройство основания бетонного под колено | куб.метр | 0,5 |
| 10 | Установка полиэтиленовых фасонных частей. Отводы сварные 45,30 град. из ПНД ПЭ100 Д=200 мм | ф.части | 2 |
| 11 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм (Трубы ПВХ безнапорные канализационные раструбные 200\*4,9 мм (НК)) | метр | 10 |
| 12 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 150 мм (снутри и снаружи) | м.трубы | 12 |
| 13 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах сухих (Люки чугунные – 1шт.; Элементы колодцев: кольца К С15-9 – 3шт; Элементы колодцев: днище ДК15-2 – 1шт; Элементы колодцев: плита перекрытия 1ПП15-2 – 1шт.) | куб.метр | 8,02 |

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель Главы  Пустошкинского района –  председатель комитета по делам  строительства, ЖКХ и  специальным вопросам | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Г. Брыль |