**Техническое задание**

**на выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.**

**Перечень работ**

**по содержанию муниципальных автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 151,34 км и искусственных дорожных сооружений на них на I квартал 2012 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Цикличность** | **Объем работ** |
| **Покрытие из ПГС – 20,42 км** | | | | |
| 1 | Очистка дорожного покрытия от снега автогрейдером | 1000 м2 | 4 | 367,56 |
| **Покрытие грунтовое – 126,020 км** | | | | |
| 2 | Очистка дорожного покрытия от снега автогрейдером | 1000 м2 | 4 | 2016,32 |
| **Покрытие из асфальтобетона – 4,9 км** | | | | |
| 3 | Очистка дорожного покрытия от снега автогрейдером | 1000 м2 | 4 | 88,2 |
| **Мост через реку Аснянка – 12 п.м.** | | | | |
| 1 | Очистка проезжей части моста на ширине 1 м вдоль тротуаров от снега и льда после прохода снегоуборочной техники | 100 м2 | 4 | 1,2 |
| 2 | Очистка тротуаров на мосту от снега вручную | 100 м2 | 4 | 1,2 |
| **Мост а/д Васильки-Лосно – 6 п.м.** | | | | |
| 1 | Очистка проезжей части моста на ширине 1 м вдоль тротуаров от снега и льда после прохода снегоуборочной техники | 100 м2 | 4 | 0,6 |

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в Пустошкинском районе Псковской области должно обеспечивать допустимый уровень содержания автодорог в соответствии с ГОСТ 50-597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям дорожного движения».

В соответствии с нормативными документами, в том числе ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», методические рекомендации по ремонту и содержанию автодорог общего пользования (взамен ВСН-24-88), Подрядчик обязуется выполнять работы по содержанию автодорог с высоким качеством, в полном объеме и в установленные контрактом сроки, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды, бесперебойности и безопасности движения на объекте.

Выполнение работ по содержанию искусственных сооружений осуществляется в соответствии с календарным графиком производства работ, требованиями, предъявляемыми Государственными стандартами и другими нормативными документами, а также в соответствии с природоохранными мероприятиями и действующими санитарными нормами.