**Спецификация**

**на поставку трактора МТЗ-82 с навесным оборудованием марки 1/ПЩО-1,8 (подметельно-уборочным)**

Характеристики поставляемого товара:

- марка трактора – МТЗ-82

- год выпуска – не старше 1994 года

- двигатель Д 243

- мощность трактора – 78 л/с

- запуск двигателя – стартерный

- аккумулятор – не старше 2010 года выпуска

- износ резины – не более 50%

В рабочем состоянии и в соответствии с заводской комплектацией.

Навесное оборудование:

- марка оборудования – 1/ПЩО-1,8 (подметально-уборочная)

- год выпуска – не старше 1994 года

Первый зам. Главы района,

председатель комитета по делам

строительства,

ЖКХ и специальным вопросам А.Г. Брыль