Согласовано:

Утверждаю:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Локальная смета

на ремонтно-строительные работы подсобных и хозяйственных помещений

выделенных для организации мероприятий по оказанию медицинской помощи в ДТП

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 499834.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 5152.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 47142.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **ФЕРр 55-05-001** | | **Разборка кирпичных перегородок ( Н.Р. 89% = 606.23 руб. С.П. 65% = 418.15 руб.)** | | **100 м2 перегородок** | | **0.1** | | **1829,80 1204.44** | | **625.36 67.60** | | **182.98** | | **120.44** | | **62.54 6.76** | | **141.20 6.72** | | **14.12 0.67** | |
| **2** | | **ФЕР 46-04-010-2** | | **Разборка деревянных полов ( Н.Р. 110\*0,9% = 204.87 руб. С.П. 70\*0,85% = 123.13 руб.)** | | **100 м2 покрытия** | | **0.124** | | **352,23 238.13** | | **114.10 42.34** | | **43.68** | | **29.53** | | **14.15 5.25** | | **30.53 3.65** | | **3.79 0.45** | |
| **3** | | **ФЕР 11-01-002-1** | | **Устройство подстилающих слоев песчаных ( Н.Р. 123\*0,9% = 812.99 руб. С.П. 75\*0,85% = 468.19 руб.)** | | **1 м3** | | **3.8** | | **125,58 29.46** | | **29.44 3.02** | | **477.20** | | **111.95** | | **111.87 11.48** | | **3.41 0.30** | | **12.96 1.14** | |
| **4** | | **ФЕР 11-01-011-1** | | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ( Н.Р. 123\*0,9% = 268.27 руб. С.П. 75\*0,85% = 154.49 руб.)** | | **100 м2 стяжки** | | **0.124** | | **1485,02 313.71** | | **44.24 14.73** | | **184.15** | | **38.90** | | **5.49 1.83** | | **39.51 1.27** | | **4.90 0.16** | |
| **5** | | **ФЕР 11-01-011-2** | | **Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 к прямым затратам: 6 ( Н.Р. 123\*0,9% = 31.42 руб. С.П. 75\*0,85% = 18.09 руб.)** | | **100 м2 стяжки** | | **0.124** | | **1747,92 23.82** | | **46.32 14.64** | | **216.73** | | **2.95** | | **5.74 1.82** | | **3.00 1.26** | | **0.37 0.16** | |
| **6** | | **ФЕР 15-07-003-2** | | **Грунтовка стяжки пола( Н.Р. 105\*0,9% = 23.67 руб. С.П. 55\*0,85% = 11.71 руб.)** | | **100 м2** | | **0.124** | | **269,16 33.87** | | **23.00 0.12** | | **33.37** | | **4.20** | | **2.85 0.01** | | **3.69 0.01** | | **0.46 0.00** | |
| **7** | | **ФЕР 11-01-009-1** | | **Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных ( Н.Р. 123\*0,9% = 209.65 руб. С.П. 75\*0,85% = 120.74 руб.)** | | **100 м2** | | **0.124** | | **2580,31 254.57** | | **91.05 2.09** | | **319.96** | | **31.57** | | **11.29 0.26** | | **28.38 0.18** | | **3.52 0.02** | |
|  | | 104-0013 | | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок м-125 (гост 21880-86), толщина 40 мм | | м3 | | -0.51088 | | 542.4 | |  | | -277.10 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | прайс | | Плиты пеноплекс 136/1,18/5,95\*1,03 | | м2 | | 12.648 | | 28.76 | |  | | 363.76 | |  | |  | |  | |  | |
| **8** | | **ФЕР 11-01-008-3** | | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной ( Н.Р. 123\*0,9% = 590.23 руб. С.П. 75\*0,85% = 339.90 руб.)** | | **1 м3 изоляции** | | **3.8** | | **232,06 18.77** | | **29.92 4.81** | | **881.84** | | **71.33** | | **113.70 18.28** | | **2.20 0.45** | | **8.36 1.71** | |
| **9** | | **ФЕР 26-01-048-4** | | **Армирование стяжки ( Н.Р. 100\*0,9% = 63.46 руб. С.П. 70\*0,85% = 41.95 руб.)** | | **100 м2** | | **0.124** | | **2917,05 95.54** | | **48.82 0** | | **361.71** | | **11.85** | | **6.05 0** | | **11.20 9.84** | | **1.39 1.22** | |
| **10** | | **ФЕР 11-01-004-3** | | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой ( Н.Р. 123\*0,9% = 272.16 руб. С.П. 75\*0,85% = 156.73 руб.)** | | **100 м2 изолируемой поверхности** | | **0.124** | | **3283,64 330.57** | | **54.86 2.67** | | **407.17** | | **40.99** | | **6.80 0.33** | | **32.86 0.23** | | **4.07 0.03** | |
| **11** | | **ФЕР 11-01-004-4** | | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой ( Н.Р. 123\*0,9% = 195.76 руб. С.П. 75\*0,85% = 112.73 руб.)** | | **100 м2 изолируемой поверхности** | | **0.124** | | **2940,03 237.82** | | **36.33 1.86** | | **364.56** | | **29.49** | | **4.50 0.23** | | **23.64 0.16** | | **2.93 0.02** | |
| **12** | | **ФЕР 11-01-027-5** | | **Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток глазурованных керамических для полов ( Н.Р. 123\*0,9% = 892.56 руб. С.П. 75\*0,85% = 514.01 руб.)** | | **100 м2 покрытия** | | **0.124** | | **10553,21 1046.88** | | **148.03 46.00** | | **1308.60** | | **129.81** | | **18.36 5.70** | | **119.78 4.22** | | **14.85 0.52** | |
| **13** | | **ФЕР 11-01-039-4** | | **Устройство плинтусов из плиток керамических ( Н.Р. 123\*0,9% = 202.54 руб. С.П. 75\*0,85% = 116.64 руб.)** | | **100 м плинтуса** | | **0.137** | | **2722,40 224.44** | | **5.23 0** | | **372.97** | | **30.75** | | **0.72 0** | | **23.60 0.03** | | **3.23 0.00** | |
| **14** | | **ФЕРр 61-26-001** | | **Смывка побелки со стен ( Н.Р. 79% = 170.11 руб. С.П. 50% = 101.68 руб.)** | | **100 м2** | | **0.165** | | **263,28 242.52** | | **3.13 1.16** | | **43.45** | | **40.02** | | **0.52 0.19** | | **28.07 0.10** | | **4.63 0.02** | |
| **15** | | **ФЕРр 61-01-009** | | **Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен ( Н.Р. 79% = 1391.58 руб. С.П. 50% = 880.75 руб.)** | | **100 м2 поверхности** | | **0.4** | | **13884,65 720.29** | | **32.22 19.82** | | **5553.87** | | **288.12** | | **12.89 7.93** | | **73.80 1.90** | | **29.52 0.76** | |
| **16** | | **ФЕР 15-04-027-5** | | **Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску ( Н.Р. 105\*0,9% = 256.73 руб. С.П. 55\*0,85% = 127.01 руб.)** | | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | | **0.4** | | **519,49 114.02** | | **2.93 0.12** | | **207.80** | | **45.61** | | **1.17 0.05** | | **11.99 0.01** | | **4.80 0.00** | |
| **17** | | **ФЕР 15-04-005-5** | | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ( Н.Р. 105\*0,9% = 512.91 руб. С.П. 55\*0,85% = 253.74 руб.)** | | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | | **0.4** | | **1841,79 227.93** | | **9.03 0.12** | | **736.71** | | **91.17** | | **3.61 0.05** | | **25.41 0.01** | | **10.16 0.00** | |
| **18** | | **ФЕР 15-01-047-15** | | **Устройство подвесных потолков типа "армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля ( Н.Р. 105\*0,9% = 677.65 руб. С.П. 55\*0,85% = 335.24 руб.)** | | **100 м2 поверхности облицовки** | | **0.124** | | **6731,95 963.12** | | **433.43 8.82** | | **834.77** | | **119.43** | | **53.75 1.09** | | **102.46 0.76** | | **12.71 0.09** | |
| **19** | | **ФЕРм 08-03-594-11** | | **Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 к прямым затратам: 0,8 ( Н.Р. 95\*0,9% = 327.62 руб. С.П. 65\*0,85% = 211.71 руб.)** | | **100 шт.** | | **0.02** | | **15263,44 2515.71** | | **2159.59 704.46** | | **305.26** | | **50.31** | | **43.19 14.09** | | **253.60 60.52** | | **5.07 1.21** | |
|  | | 509-2320 | | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 218 с ЭПРА (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | шт. | | 2 | | 344.49 | |  | | 688.98 | |  | |  | |  | |  | |
| **20** | | **ФЕРм 08-03-591-2** | | **Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке к прямым затратам: 0,8 ( Н.Р. 95\*0,9% = 13.02 руб. С.П. 65\*0,85% = 8.42 руб.)** | | **100 шт.** | | **0.01** | | **292,26 255.54** | | **7.74 0.43** | | **2.93** | | **2.56** | | **0.08 0.00** | | **25.76 0.03** | | **0.26 0.00** | |
|  | | 509-1201 | | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | шт. | | 1 | | 6.22 | |  | | 6.22 | |  | |  | |  | |  | |
| **21** | | **ФЕРм 08-03-591-9** | | **Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке к прямым затратам: 0,8 ( Н.Р. 95\*0,9% = 30.83 руб. С.П. 65\*0,85% = 19.92 руб.)** | | **100 шт.** | | **0.02** | | **381,54 302.36** | | **7.74 0.43** | | **7.63** | | **6.05** | | **0.15 0.01** | | **30.48 0.03** | | **0.61 0.00** | |
|  | | 503-0474 | | Розетка скрытой проводки двухгнездная (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | шт. | | 2 | | 9.32 | |  | | 18.64 | |  | |  | |  | |  | |
| **22** | | **ФЕР 46-03-011-1** | | **Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 ( Н.Р. 110\*0,9 % = 195.51 руб. С.П. 70\*0,85% = 117.50 руб.)** | | **100 м борозд** | | **0.18** | | **562,04 143.58** | | **418.46 40.84** | | **101.16** | | **25.84** | | **75.32 7.35** | | **15.64 4.06** | | **2.82 0.73** | |
| **23** | | **ФЕР 17-01-008-1** | | **Установка водонагревателя на 50 литров ( Н.Р. 128\*0,9% = 571.25 руб. С.П. 83\*0,85% = 349.84 руб.)** | | **10 компл.** | | **0.1** | | **27486,37 821.18** | | **105.40 12.15** | | **2748.64** | | **82.12** | | **10.54 1.22** | | **87.36 0.99** | | **8.74 0.10** | |
| **24** | | **ФЕРр 65-04-001** | | **Демонтаж раковин ( Н.Р. 74% = 19.42 руб. С.П. 50% = 13.12 руб.)** | | **100** | | **0.01** | | **445,72 437.59** | | **8.13 3.02** | | **4.46** | | **4.38** | | **0.08 0.03** | | **51.30 0.26** | | **0.51 0.00** | |
| **25** | | **ФЕР 17-01-002-3** | | **Установка смесителей ( Н.Р. 128\*0,9% = 46.13 руб. С.П. 83\*0,85% = 28.25 руб.)** | | **10 шт.** | | **0.1** | | **1512,97 67.34** | | **0.20 0** | | **151.29** | | **6.73** | | **0.02 0** | | **7.00 0.10** | | **0.70 0.01** | |
|  | | 301-1527 | | Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | | шт. | | -1 | | 143 | |  | | -143.00 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | прайс | | Смеситель | | шт | | 1 | | 454.78 | |  | | 454.78 | |  | |  | |  | |  | |
| **26** | | **ФЕР 17-01-001-14** | | **Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды ( Н.Р. 128\*0,9% = 143.81 руб. С.П. 83\*0,85% = 88.07 руб.)** | | **10 компл.** | | **0.1** | | **1609,25 208.27** | | **23.63 1.51** | | **160.92** | | **20.83** | | **2.36 0.15** | | **21.65 0.13** | | **2.17 0.01** | |
|  | | 301-0825 | | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | | компл. | | -1 | | 130 | |  | | -130.00 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | прайс | | Умывальник "весна" | | шт | | 1 | | 528.13 | |  | | 528.13 | |  | |  | |  | |  | |
| **27** | | **ФЕР 16-03-002-1** | | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 15 мм ( Н.Р. 128\*0,9% = 299.95 руб. С.П. 83\*0,85% = 183.69 руб.)** | | **100 м трубопровода** | | **0.04** | | **2894,93 1093.12** | | **47.41 0.95** | | **115.80** | | **43.72** | | **1.90 0.04** | | **112.00 0.07** | | **4.48 0.00** | |
|  | | 103-1455 | | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 мпа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов с, диаметром 15 мм | | м | | -3.744 | | 13.2 | |  | | -49.42 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | прайс | | Труба РР ф15 мм | | м | | 3.744 | | 12.36 | |  | | 46.28 | |  | |  | |  | |  | |
| **28** | | **ФЕР 46-04-012-3** | | **Разборка деревянных заполнений проемов дверных ( Н.Р. 110\*0,9% = 103.61 руб. С.П. 70\*0,85% = 62.27 руб.)** | | **100 м2** | | **0.0189** | | **1082,58 840.63** | | **241.95 89.78** | | **20.46** | | **15.89** | | **4.57 1.70** | | **103.91 7.74** | | **1.96 0.15** | |
| **29** | | **ЕР 09-04-014-1** | | **Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 ( Н.Р. 90\*0,9% = 494.43 руб. С.П. 85\*0,85% = 441.02 руб.)** | | **1 м2** | | **1.89** | | **84,59 52.55** | | **13.54 1.73** | | **159.87** | | **99.32** | | **25.59 3.27** | | **4.47 0.15** | | **8.45 0.28** | |
|  | | прайс | | Скобяные изделия (приборы) 720:5,02\*1,03 | | компл. | | 1 | | 147.42 | |  | | 147.42 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | прайс | | Блоки дверные металлические противопожарные 12800:5,02\*1,03 | | шт | | 1 | | 3193.67 | |  | | 3193.67 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | (204-9180) | | Детали закладные и накладные | | т | | 0.004158 | | 5623 | |  | | 23.38 | |  | |  | |  | |  | |
| **30** | | **ФЕР 46-03-017-1** | | **Заделка отверстий раствором ( Н.Р. 110\*0,9% = 52.54 руб. С.П. 70\*0,85% = 31.58 руб.)** | | **1 м3 заделки** | | **0.02** | | **1743,13 446.24** | | **21.67 0** | | **34.85** | | **8.92** | | **0.43 0** | | **55.16 7.60** | | **1.10 0.15** | |
| **31** | | **ФЕРм 08-02-403-3** | | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах к прямым затратам: 0,8 ( Н.Р. 95\*0,9% = 226.74 руб. С.П. 65\*0,85% = 146.52 руб.)** | | **100 м** | | **0.16** | | **1413,79 278.24** | | **5.81 0.33** | | **226.21** | | **44.52** | | **0.93 0.05** | | **29.60 0.02** | | **4.74 0.00** | |
|  | | 501-8191 | | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | 1000 м | | 0.016 | | 4883.86 | |  | | 78.14 | |  | |  | |  | |  | |
| **32** | | **ФЕРм 10-06-034-13** | | **Коробка распределительная настенная ( Н.Р. 100\*0,9% = 536.25 руб. С.П. 65\*0,85% = 329.20 руб.)** | | **1 коробка** | | **3** | | **123,50 28.86** | | **43.24 4.52** | | **370.50** | | **86.58** | | **129.72 13.56** | | **3.00 0.39** | | **9.00 1.17** | |
| **33** | | **ФЕРр 53-01-001** | | **Разборка деревянной обшивки стен ( Н.Р. 86% = 185.03 руб. С.П. 70% = 150.61 руб.)** | | **100 м2 стен** | | **0.365** | | **143,39 92.99** | | **50.40 6.08** | | **52.34** | | **33.94** | | **18.40 2.22** | | **12.30 0.45** | | **4.49 0.16** | |
| **34** | | **ФЕРр 61-01-009** | | **Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен ( Н.Р. 79% = 400.79 руб. С.П. 50% = 239.57 руб.)** | | **100 м2 поверхности** | | **0.128** | | **13884,65 720.29** | | **32.22 19.82** | | **1777.23** | | **92.20** | | **4.12 2.54** | | **73.80 1.90** | | **9.45 0.24** | |
| **35** | | **ФЕР 15-01-019-5** | | **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ( Н.Р. 105\*0,9% = 1067.20 руб. С.П. 55\*0,85% = 527.95 руб.)** | | **100 м2 поверхности облицовки** | | **0.128** | | **10688,20 1465.77** | | **31.75 17.01** | | **1368.09** | | **187.62** | | **4.06 2.18** | | **159.67 1.65** | | **20.44 0.21** | |
| **36** | | **ФЕР 46-04-012-1** | | **Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками ( Н.Р. 110\*0,9% = 218.77 руб. С.П. 70\*0,85% = 131.48 руб.)** | | **100 м2** | | **0.023** | | **1767,24 1525.29** | | **241.95 89.78** | | **40.64** | | **35.08** | | **5.56 2.06** | | **188.54 7.74** | | **4.34 0.18** | |
| **37** | | **ФЕР 10-01-034-4** | | **Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей ( Н.Р. 118\*0,9% = 206.06 руб. С.П. 63\*0,85% = 103.90 руб.)** | | **100 м2 проемов** | | **0.023** | | **169524,55 1410.02** | | **426.51 7.66** | | **3899.06** | | **32.43** | | **9.81 0.18** | | **161.33 0.66** | | **3.71 0.02** | |
|  | | 203-8040 | | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные опрсп 9-9, площадью 0,75 м2 (гост 30674-99) | | м2 | | -2.3 | | 1577.48 | |  | | -3628.20 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | прайс | | Оконный блок ПВХ 3800/1,18/5,95\*1,03 | | м2 | | 2.3 | | 557.47 | |  | | 1282.18 | |  | |  | |  | |  | |
| **38** | | **ФЕРр 61-07-001** | | **Ремонт штукатурки откосов прямолинейных ( Н.Р. 79% = 405.37 руб. С.П. 50% = 256.56 руб.)** | | **100 м2** | | **0.025** | | **5751,92 3436.05** | | **36.26 13.46** | | **143.80** | | **85.90** | | **0.91 0.34** | | **383.06 1.16** | | **9.58 0.03** | |
| **39** | | **ФЕРр 61-01-011** | | **Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных откосов плоских ( Н.Р. 79% = 146.29 руб. С.П. 50% = 102.88 руб.)** | | **100 м2 поверхности** | | **0.025** | | **24656,12 1352.02** | | **45.97 31.00** | | **616.40** | | **33.80** | | **1.15 0.78** | | **130.63 3.01** | | **3.27 0.08** | |
| **40** | | **ФЕР 15-04-005-3** | | **Окраска водоэмульсионными составами улучшенная откосов ( Н.Р. 105\*0,9% = 54.15 руб. С.П. 55\*0,85% = 26.79 руб.)** | | **100 м2** | | **0.025** | | **2200,86 384.81** | | **13.70 0.23** | | **55.02** | | **9.62** | | **0.34 0.01** | | **42.90 0.02** | | **1.07 0.00** | |
| **41** | | **ФЕР 10-01-035-1** | | **Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной до 0,51 м ( Н.Р. 118\*0,9% = 17.19 руб. С.П. 63\*0,85% = 8.67 руб.)** | | **100 п. м** | | **0.015** | | **4187,28 180.75** | | **14.33 0.46** | | **62.80** | | **2.71** | | **0.21 0.01** | | **21.19 0.04** | | **0.32 0.00** | |
|  | | (101-9138) | | Доски подоконные пвх | | м | | 1.5 | | 76.28 | |  | | 114.42 | |  | |  | |  | |  | |
| **42** | | **ФЕРр 58-20-001** | | **Смена отливов из оцинкованной стали ( Н.Р. 83% = 26.22 руб. С.П. 65% = 20.54 руб.)** | | **100 м** | | **0.015** | | **2516,07 353.23** | | **5.99 0.93** | | **37.74** | | **5.30** | | **0.09 0.01** | | **41.41 0.08** | | **0.62 0.00** | |
| **43** | | **ФЕР 46-03-001-1** | | **Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм ( Н.Р. 110\*0,9% = 126.06 руб. С.П. 70\*0,85% = 75.76 руб.)** | | **100 отверстий** | | **0.06** | | **2031,09 166.43** | | **723.53 190.24** | | **121.87** | | **9.99** | | **43.41 11.41** | | **17.30 16.40** | | **1.04 0.98** | |
| **44** | | **ФЕР 46-03-002-1** | | **Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм ( Н.Р. 110\*0,9% = 169.41 руб. С.П. 70\*0,85% = 101.82 руб.)** | | **100 отверстий** | | **0.06** | | **2282,66 224.15** | | **917.01 255.20** | | **136.96** | | **13.45** | | **55.02 15.31** | | **23.30 22.00** | | **1.40 1.32** | |
| **45** | | **ФЕР 07-01-044-3** | | **Установка анкеров ( Н.Р. 130\*0,9% = 33.42 руб. С.П. 85\*0,85% = 20.63 руб.)** | | **1 т** | | **0.011** | | **11119,84 435.97** | | **261.91 0** | | **122.32** | | **4.80** | | **2.88 0** | | **42.70 2.50** | | **0.47 0.03** | |
| **46** | | **ФЕР 09-03-040-1** | | **Установка металлической решетки ( Н.Р. 90\*0,9% = 395.34 руб. С.П. 85\*0,85% = 352.64 руб.)** | | **1 т конструкций** | | **0.098** | | **1071,51 835.41** | | **64.69 1.62** | | **105.01** | | **81.87** | | **6.34 0.16** | | **94.29 0.12** | | **9.24 0.01** | |
|  | | прайс | | Решетка металлическая | | т | | 0.098 | | 33329.43 | |  | | 3266.28 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | прайс | | Петли 200/1,18/5,59\*1,03 | | шт | | 3 | | 37.86 | |  | | 113.58 | |  | |  | |  | |  | |
| **47** | | **ФЕР 15-04-030-4** | | **Масляная окраска металлических поверхностей решеток к стоим. мат-ов: 0 ( Н.Р. 105\*0,9% = 283.27 руб. С.П. 55\*0,85% = 140.14 руб.)** | | **100 м2** | | **0.08** | | **632,52 629.59** | | **2.93 0.12** | | **50.60** | | **50.37** | | **0.23 0.01** | | **71.06 0.01** | | **5.68 0.00** | |
|  | | прайс | | Краска 111,66/1,18/5,59\*1,03 | | кг | | 2 | | 19 | |  | | 38.00 | |  | |  | |  | |  | |
| **48** | | **ФЕР 46-02-007-1** | | **Ремонт кирпичной кладки стен под окнами ( Н.Р. 110\*0,9% = 1830.65 руб. С.П. 70\*0,85% = 1100.24 руб.)** | | **1 м3** | | **2.6** | | **947,45 119.53** | | **2.13 0** | | **2463.37** | | **310.78** | | **5.54 0** | | **14.63 1.96** | | **38.04 5.10** | |
|  | |  | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **31874** | | **2726** | | **889 140** | |  | | **301 19** | |
|  | |  | | Индекс на весь комплекс работ: | |  | | 5.95 | |  | |  | | 189648 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого с индексацией:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **189648** | | **16220** | | **5290 833** | |  | | **1791 113** | |
|  | |  | | Накладные расходы %: | | % | |  | |  | |  | | 16009 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого с накладными:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **205657** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Сметная прибыль %: | | % | |  | |  | |  | | 9686 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Всего по разделу:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **215343** | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 2 Лестничная площадка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **ФЕРр 57-02-003** | | **Разборка покрытий полов из керамических плиток ( Н.Р. 80% = 274.13 руб. С.П. 68% = 233.01 руб.)** | | **100 м2 покрытия** | | **0.094** | | **641,00 595.99** | | **45.01 16.70** | | **60.25** | | **56.02** | | **4.23 1.57** | | **69.87 1.44** | | **6.57 0.14** | |
| **2** | | **ФЕР 11-01-011-1** | | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ( Н.Р. 123\*0,9% = 203.33 руб. С.П. 75\*0,85% = 117.09 руб.)** | | **100 м2 стяжки** | | **0.094** | | **1485,02 313.71** | | **44.24 14.73** | | **139.59** | | **29.49** | | **4.16 1.38** | | **39.51 1.27** | | **3.71 0.12** | |
| **3** | | **ФЕР 11-01-027-5** | | **Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных ( Н.Р. 123\*0,9% = 676.65 руб. С.П. 75\*0,85% = 389.67 руб.)** | | **100 м2 покрытия** | | **0.094** | | **10553,21 1046.88** | | **148.03 46.00** | | **992.00** | | **98.41** | | **13.91 4.32** | | **119.78 4.22** | | **11.26 0.40** | |
| **4** | | **ФЕР 11-01-039-4** | | **Устройство плинтусов из плиток керамических ( Н.Р. 123\*0,9% = 133.05 руб. С.П. 75\*0,85% = 76.62 руб.)** | | **100 м плинтуса** | | **0.09** | | **2722,40 224.44** | | **5.23 0** | | **245.02** | | **20.20** | | **0.47 0** | | **23.60 0.03** | | **2.12 0.00** | |
| **5** | | **ФЕРр 61-26-001** | | **Расчистка потолка и стен от побелки ( Н.Р. 79% = 313.85 руб. С.П. 50% = 198.64 руб.)** | | **100 м2** | | **0.274** | | **263,28 242.52** | | **3.13 1.16** | | **72.14** | | **66.45** | | **0.86 0.32** | | **28.07 0.10** | | **7.69 0.03** | |
| **6** | | **ФЕРр 61-01-009** | | **Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски стен ( Н.Р. 79% = 1123.65 руб. С.П. 50% = 711.17 руб.)** | | **100 м2 поверхности** | | **0.323** | | **13884,65 720.29** | | **32.22 19.82** | | **4484.74** | | **232.65** | | **10.41 6.40** | | **73.80 1.90** | | **23.84 0.61** | |
| **7** | | **ФЕРр 61-01-010** | | **Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски потолков ( Н.Р. 79% = 436.82 руб. С.П. 50% = 276.47 руб.)** | | **100 м2 поверхности** | | **0.099** | | **16264,95 916.45** | | **35.19 22.23** | | **1610.23** | | **90.73** | | **3.48 2.20** | | **89.76 2.14** | | **8.89 0.21** | |
| **8** | | **ФЕР 15-04-005-3** | | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен ( Н.Р. 105\*0,9% = 699.25 руб. С.П. 55\*0,85% = 345.92 руб.)** | | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | | **0.323** | | **2200,86 384.81** | | **13.70 0.23** | | **710.88** | | **124.29** | | **4.43 0.07** | | **42.90 0.02** | | **13.86 0.01** | |
| **9** | | **ФЕР 15-04-005-4** | | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков ( Н.Р. 105\*0,9% = 269.22 руб. С.П. 55\*0,85% = 133.18 руб.)** | | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | | **0.099** | | **2410,46 483.48** | | **14.57 0.23** | | **238.63** | | **47.86** | | **1.44 0.02** | | **53.90 0.02** | | **5.34 0.00** | |
| **10** | | **ФЕРр 62-34-002** | | **Окраска масляными составами ящика КР ( Н.Р. 80% = 82.06 руб. С.П. 50% = 51.29 руб.)** | | **100 м2** | | **0.026** | | **1196,45 663.12** | | **0.87 0** | | **31.10** | | **17.24** | | **0.02 0** | | **77.74 0.10** | | **2.02 0.00** | |
| **11** | | **ФЕР 10-05-001-1** | | **Устройство арки из ГКЛ ( Н.Р. 118\*0,9% = 283.09 руб. С.П. 63\*0,85% = 142.74 руб.)** | | **100 м2** | | **0.0504** | | **7433,15 888.86** | | **28.76 0** | | **374.63** | | **44.80** | | **1.45 0** | | **98.00 1.48** | | **4.94 0.07** | |
| **12** | | **ФЕР 15-04-006-3** | | **Грунтовка стен ( Н.Р. 105\*0,9% = 205.91 руб. С.П. 55\*0,85% = 101.86 руб.)** | | **100 м2** | | **0.58** | | **64,37 63.01** | | **1.18 0.12** | | **37.33** | | **36.55** | | **0.68 0.07** | | **6.55 0.01** | | **3.80 0.01** | |
| **13** | | **ФЕРр 62-34-002** | | **Окраска швеллеров лестницы ( Н.Р. 80% = 183.07 руб. С.П. 50% = 114.42 руб.)** | | **100 м2** | | **0.058** | | **1196,45 663.12** | | **0.87 0** | | **69.39** | | **38.46** | | **0.05 0** | | **77.74 0.10** | | **4.51 0.01** | |
| **14** | | **ФЕР 15-04-048-7** | | **Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных составов на латексной основе «Байромикс» ( Н.Р. 105\*0,9% = 2013.00 руб. С.П. 55\*0,85% = 995.85 руб.)** | | **100 м2 отделываемой поверхности** | | **0.58** | | **10300,89 616.56** | | **37.59 0.70** | | **5974.51** | | **357.60** | | **21.80 0.41** | | **58.72 0.06** | | **34.06 0.03** | |
| **15** | | **ФЕР 15-04-006-3** | | **Грунтовка стен ( Н.Р. 105\*0,9% = 205.91 руб. С.П. 55\*0,85% = 101.86 руб.)** | | **100 м2** | | **0.58** | | **64,37 63.01** | | **1.18 0.12** | | **37.33** | | **36.55** | | **0.68 0.07** | | **6.55 0.01** | | **3.80 0.01** | |
| **16** | | **ФЕР 10-05-001-1** | | **Устройство перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе ( Н.Р. 118\*0,9% = 235.88 руб. С.П. 63\*0,85% = 118.94 руб.)** | | **100 м2** | | **0.042** | | **7433,15 888.86** | | **28.76 0** | | **312.19** | | **37.33** | | **1.21 0** | | **98.00 1.48** | | **4.12 0.06** | |
|  | | прайс | | Утеплитель | | м2 | | 4.326 | | 107.33 | |  | | 464.31 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | прайс | | Брус 100х50мм | | м3 | | 0.05 | | 1008.41 | |  | | 50.42 | |  | |  | |  | |  | |
| **17** | | **ФЕР 10-05-009-1** | | **Зашивка батарей отопления ГКЛ на металическом каркасе ( Н.Р. 118\*0,9% = 333.70 руб. С.П. 63\*0,85% = 168.26 руб.)** | | **100 м2** | | **0.082** | | **5818,17 643.97** | | **18.48 0** | | **477.10** | | **52.81** | | **1.52 0** | | **71.00 1.48** | | **5.82 0.12** | |
| **18** | | **ФЕР 10-01-059-1** | | **Установка радиаторных решеток ( Н.Р. 118\*0,9% = 78.67 руб. С.П. 63\*0,85% = 39.67 руб.)** | | **100 шт. изделий** | | **0.02** | | **2505,44 602.70** | | **269.39 20.07** | | **50.11** | | **12.05** | | **5.39 0.40** | | **75.15 1.73** | | **1.50 0.03** | |
|  | | прайс | | Решетка радиаторная | | шт | | 2 | | 84.03 | |  | | 168.06 | |  | |  | |  | |  | |
| **19** | | **ФЕРр 65-01-002** | | **Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм ( Н.Р. 74% = 3876.49 руб. С.П. 50% = 2619.25 руб.)** | | **100 м трубопровода** | | **1.77** | | **565,51 495.44** | | **12.15 1.97** | | **1000.96** | | **876.93** | | **21.51 3.49** | | **59.62 0.17** | | **105.53 0.30** | |
| **20** | | **ФЕР 16-04-003-2** | | **Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб диаметром 63 мм ( Н.Р. 128\*0,9% = 3666.49 руб. С.П. 83\*0,85% = 2245.41 руб.)** | | **100 м трубопровода** | | **1.83** | | **16255,79 291.49** | | **45.62 0.81** | | **29748.09** | | **533.43** | | **83.48 1.48** | | **30.30 0.06** | | **55.45 0.11** | |
|  | | 103-1095 | | Трубы хпвх, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром 63 мм, толщина стенки 4,7 мм, рабочим давлением 16 атм. | | м | | -172.569 | | 167.73 | |  | | -28945.00 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | прайс | | Труба РР ф63мм 269/1,18/5,95\*1,03 | | м | | 172.569 | | 39.46 | |  | | 6809.57 | |  | |  | |  | |  | |
| **21** | | **ФЕР 18-03-001-1** | | **Установка радиаторов чугунных ( Н.Р. 128\*0,9% = 112.07 руб. С.П. 83\*0,85% = 68.63 руб.)** | | **100 квт** | | **0.023** | | **34183,59 679.03** | | **387.89 31.82** | | **786.22** | | **15.62** | | **8.92 0.73** | | **75.70 2.72** | | **1.74 0.06** | |
|  | | 301-0555 | | Радиаторы отопительные чугунные марка мс-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | | кВт | | -2.3 | | 320 | |  | | -736.00 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | прайс | | Радиаторы чугунные | | квт | | 2.3 | | 722.69 | |  | | 1662.19 | |  | |  | |  | |  | |
| **22** | | **ФЕР 16-05-001-1** | | **Установка кранов на трубопроводах диаметром до 25 мм ( Н.Р. 128\*0,9% = 365.48 руб. С.П. 83\*0,85% = 223.82 руб.)** | | **1 шт.** | | **4** | | **75,85 13.33** | | **3.71 0** | | **303.40** | | **53.32** | | **14.84 0** | | **1.47 0.11** | | **5.88 0.44** | |
|  | | 507-0980 | | Фланцы стальные плоские приварные из стали вст3сп2, вст3сп3, давлением 1,0 мпа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | | шт. | | -8 | | 16.8 | |  | | -134.40 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | прайс | | Кран шаровый | | шт | | 4 | | 76.23 | |  | | 304.92 | |  | |  | |  | |  | |
| **23** | | **ФЕР 16-05-001-3** | | **Установка кранов ф 63мм ( Н.Р. 128\*0,9% = 1461.91 руб. С.П. 83\*0,85% = 895.29 руб.)** | | **1 шт.** | | **8** | | **170,64 26.39** | | **8.83 0.27** | | **1365.12** | | **211.12** | | **70.64 2.16** | | **2.91 0.02** | | **23.28 0.16** | |
|  | | 507-0986 | | Фланцы стальные плоские приварные из стали вст3сп2, вст3сп3, давлением 1,0 мпа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | | шт. | | -16 | | 45 | |  | | -720.00 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | прайс | | Кран шаровый ф 63мм | | шт | | 8 | | 127.73 | |  | | 1021.84 | |  | |  | |  | |  | |
| **24** | | **ФЕР 20-02-017-7прим** | | **Установка люков сантехнических в полах ( Н.Р. 128\*0,9% = 176.30 руб. С.П. 83\*0,85% = 107.97 руб.)** | | **1 шт.** | | **2** | | **42,74 12.86** | | **7.63 0** | | **85.48** | | **25.72** | | **15.26 0** | | **1.26 0.04** | | **2.52 0.08** | |
|  | | (110-9120) | | Люки сантезнические | | шт. | | 2 | | 196 | |  | | 392.00 | |  | |  | |  | |  | |
| **25** | | **ФЕРр 56-23-001** | | **Обрамление проемов угловой сталью ( Н.Р. 82% = 17.52 руб. С.П. 62% = 13.24 руб.)** | | **1 т** | | **0.009** | | **6729,28 394.68** | | **24.08 4.41** | | **60.56** | | **3.55** | | **0.22 0.04** | | **44.00 0.38** | | **0.40 0.00** | |
| **26** | | **ФЕР 16-07-003-3** | | **Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ( Н.Р. 128\*0,9% = 606.48 руб. С.П. 83% = 436.96 руб.)** | | **1 врезка** | | **2** | | **87,22 44.24** | | **4.94 0** | | **174.44** | | **88.48** | | **9.88 0** | | **4.46 0.01** | | **8.92 0.02** | |
| **27** | | **ФЕР 16-07-003-7** | | **Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 63 мм ( Н.Р. 128\*0,9% = 7406.86 руб. С.П. 83\*0,85% = 4536.06 руб.)** | | **1 врезка** | | **15** | | **583,24 71.77** | | **11.71 0.27** | | **8748.60** | | **1076.55** | | **175.65 4.05** | | **7.46 0.02** | | **111.90 0.30** | |
|  | | 302-1176 | | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм | | шт. | | -15 | | 404.2 | |  | | -6063.00 | |  | |  | |  | |  | |
| **28** | | **ФЕР 16-07-005-2** | | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ( Н.Р. 128\*0,9% = 731.57 руб. С.П. 83\*0,85% = 448.02 руб.)** | | **100 м трубопровода** | | **1.83** | | **113,94 58.32** | | **44.51 0** | | **208.51** | | **106.73** | | **81.45 0** | | **5.01 0.08** | | **9.17 0.15** | |
|  | |  | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **21479** | | **4391** | | **558 29** | |  | | **473 3** | |
|  | |  | | Индекс на весь комплекс работ: | |  | | 5.95 | |  | |  | | 127798 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого с индексацией:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **127798** | | **26126** | | **3320 173** | |  | | **2814 18** | |
|  | |  | | Накладные расходы %: | | % | |  | |  | |  | | 6172 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого с накладными:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **133970** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Сметная прибыль %: | | % | |  | |  | |  | | 7103 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Всего по разделу:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **141076** | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 3 Ремонт пола в фойе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **ФЕР 46-04-010-2** | | **Разборка покрытий полов дощатых ( Н.Р. 110\*0,9% = 363.44 руб. С.П. 70\*0,85% = 218.43 руб.)** | | **100 м2 покрытия** | | **0.22** | | **352,23 238.13** | | **114.10 42.34** | | **77.49** | | **52.39** | | **25.10 9.31** | | **30.53 3.65** | | **6.72 0.80** | |
| **2** | | **ФЕР 11-01-002-1** | | **Устройство подсыпки из песка ( Н.Р. 123\*0,9% = 962.70 руб. С.П. 75\*0,85% = 554.40 руб.)** | | **1 м3** | | **4.5** | | **125,58 29.46** | | **29.44 3.02** | | **565.11** | | **132.57** | | **132.48 13.59** | | **3.41 0.30** | | **15.35 1.35** | |
| **3** | | **ФЕР 11-01-011-1** | | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ( Н.Р. 123\*0,9% = 475.95 руб. С.П. 75\*0,85% = 274.09 руб.)** | | **100 м2 стяжки** | | **0.22** | | **1485,02 313.71** | | **44.24 14.73** | | **326.71** | | **69.02** | | **9.73 3.24** | | **39.51 1.27** | | **8.69 0.28** | |
| **4** | | **ФЕР 11-01-011-2** | | **Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 к прямым затратам: 6 ( Н.Р. 123\*0,9% = 55.72 руб. С.П. 75\*0,85% = 32.09 руб.)** | | **100 м2 стяжки** | | **0.22** | | **1747,92 23.82** | | **46.32 14.64** | | **384.54** | | **5.24** | | **10.19 3.22** | | **3.00 1.26** | | **0.66 0.28** | |
| **5** | | **ФЕР 15-07-003-2** | | **Грунтование стяжки пола ( Н.Р. 105\*0,9% = 42.06 руб. С.П. 55\*0,85% = 20.81 руб.)** | | **100 м2** | | **0.22** | | **269,16 33.87** | | **23.00 0.12** | | **59.21** | | **7.45** | | **5.06 0.03** | | **3.69 0.01** | | **0.81 0.00** | |
| **6** | | **ФЕР 11-01-009-1** | | **Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных ( Н.Р. 123\*0,9% = 371.95 руб. С.П. 75\*0,85% = 214.20 руб.)** | | **100 м2** | | **0.22** | | **2580,31 254.57** | | **91.05 2.09** | | **567.67** | | **56.01** | | **20.03 0.46** | | **28.38 0.18** | | **6.24 0.04** | |
|  | | 104-0013 | | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок м-125 (гост 21880-86), толщина 40 мм | | м3 | | -0.9064 | | 542.4 | |  | | -491.63 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | прайс | | Плиты пеноплекс 136/1,18/5,95\*1,03 | | м2 | | 22.44 | | 28.76 | |  | | 645.37 | |  | |  | |  | |  | |
| **7** | | **ФЕР 11-01-008-3** | | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной ( Н.Р. 123\*0,9% = 590.23 руб. С.П. 75\*0,85% = 339.90 руб.)** | | **1 м3 изоляции** | | **3.8** | | **232,06 18.77** | | **29.92 4.81** | | **881.84** | | **71.33** | | **113.70 18.28** | | **2.20 0.45** | | **8.36 1.71** | |
| **8** | | **ФЕР 26-01-048-4** | | **Армирование стяжки ( Н.Р. 100\*0,9% = 63.46 руб. С.П. 70\*0,85% = 41.95 руб.)** | | **100 м2** | | **0.124** | | **2917,05 95.54** | | **48.82 0** | | **361.71** | | **11.85** | | **6.05 0** | | **11.20 9.84** | | **1.39 1.22** | |
| **9** | | **ФЕР 11-01-004-3** | | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой ( Н.Р. 123\*0,9% = 482.93 руб. С.П. 75\*0,85% = 278.11 руб.)** | | **100 м2 изолируемой поверхности** | | **0.22** | | **3283,64 330.57** | | **54.86 2.67** | | **722.41** | | **72.73** | | **12.07 0.59** | | **32.86 0.23** | | **7.23 0.05** | |
| **10** | | **ФЕР 11-01-004-4** | | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой ( Н.Р. 123\*0,9% = 347.31 руб. С.П. 75\*0,85% = 200.01 руб.)** | | **100 м2 изолируемой поверхности** | | **0.22** | | **2940,03 237.82** | | **36.33 1.86** | | **646.80** | | **52.32** | | **7.99 0.41** | | **23.64 0.16** | | **5.20 0.04** | |
| **11** | | **ФЕР 11-01-027-5** | | **Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных ( Н.Р. 123\*0,9% = 1583.63 руб. С.П. 75\*0,85% = 911.98 руб.)** | | **100 м2 покрытия** | | **0.22** | | **10553,21 1046.88** | | **148.03 46.00** | | **2321.71** | | **230.31** | | **32.57 10.12** | | **119.78 4.22** | | **26.35 0.93** | |
| **12** | | **ФЕР 11-01-039-4** | | **Устройство плинтусов из плиток керамических ( Н.Р. 123\*0,9% = 295.67 руб. С.П. 75\*0,85% = 170.27 руб.)** | | **100 м плинтуса** | | **0.2** | | **2722,40 224.44** | | **5.23 0** | | **544.49** | | **44.89** | | **1.05 0** | | **23.60 0.03** | | **4.72 0.01** | |
|  | |  | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **7613** | | **806** | | **376 59** | |  | | **92 7** | |
|  | |  | | Индекс на весь комплекс работ: | |  | | 5.95 | |  | |  | | 45297 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого с индексацией:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **45297** | | **4796** | | **2237 351** | |  | | **547 42** | |
|  | |  | | Накладные расходы %: | | % | |  | |  | |  | | 5635 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого с накладными:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **50932** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Сметная прибыль %: | | % | |  | |  | |  | | 3256 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Всего по разделу:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **54188** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Всего по всем разделам:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **410607** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Отчисления на проектно-сметную документацию %:** | | **руб.** | | 1 | |  | |  | | **4194** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого:** | | **руб.** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Технадзор %:** | | **руб.** | | 2.4 | |  | |  | | **8787** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого:** | | **руб.** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Налог на добавленную стоимость % | | % | | 18 | |  | |  | | 76245.84 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Всего по смете:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **499834** | |  | |  | |  | |  | |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/