**Ведомость объемов работ**

**на выполнение капитального ремонта памятника воинам Советской Армии, участникам боев за освобождение Пустошкинского района от немецко-фашистских захватчиков на братском захоронении ул. Октябрьская, г. Пустошка, Псковской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ по устранению дефектов** | **Единицы измерения** | **Количество** |
| 1.Поэлементная разборка всех конструкций | м3 | 15 |
| 2.Перевозка самосвалами (вне карьеров) мусора от разборки. Расстояние перевозки, км: 3. Класс груза 1 | т | 27 |
| 3.Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 3 |
| 4.Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | м3 | 9 |
| 5.Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 10 (М 150) в построечных условиях | м3 | 9,135 |
| 6.Облицовка постамента четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной 50 мм, число плит в 1 м2: до 3.(Плиты облицовачные гранитные лицевая сторона полированная толщ.50 мм,м.Каменногорское) | м2 | 12 |
| 7.Перевозка автомобилями строительных грузов : плит гранитных. Расстояние перевозки, км: 196-200 | т | 1,08 |
| 7.Установка памятника на фундамент при глубине заделки более 0,7 м, масса до 3 | шт | 1 |
| 8.Перевозка автомобилями скульптурное произведение. Расстояние перевозки, км: 80. Класс груза 1 | т | 3 |

**Дополнительные требования к надписям на памятнике:**

1. Количество и размеры надписей должны повторять надписи на демонтируемом памятнике.

2. Размеры букв, наполнение и размещение на памятнике должно быть согласовано с Заказчиком.

Глава Администрации

городского поселения «Пустошка» А.Е. Тарбенок